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	Záznam z jednání
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BOBRŮVKA, KM 4,450 - 5,870 - PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ DOLNÍ LOUČKA
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	hip:
Ing. Tomáš Machač
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 Ing. Machač, Ing. Tesař
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	místo koNání:
Obecní úřad Dolní Loučky
	datum konání:
24.10.2019
	pořadové číslo:
10

	přítomni:
		viz prezenční listina – příloha č.1




		


Předmět jednání: 
Projednání připomínek a návrhů na úpravu projektové dokumentace záměru předmětné stavby uplatněné na ústním jednání ve věci vydání společného povolení.

1) Projednané připomínky a dohodnuté závěry

Připomínka obce č.1:
„Most patří do kategorie 1, popř. 2 s hodnotou variačního rozpětí 2 – viz tabulka 12.1 dle ČSN 736201 Projektování mostních objektů nemá dostatečnou výšku ... obdobné platí pro zdi podél toku pro zabránění zatápění okolí a zanášení splaveninami ...“

Zástupcům obce byla objasněna výše hladiny Q100, která vychází z hydrotechnických výpočtů a zpracovaného modelu (viz příloha č.2.1), který je závazným podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro účely vydání společného povolení. V hydrotechnických výpočtech a modelu je zohledněn stávající silniční most na silnici č. II/389. Stávající most z roku 1961 není v souladu se současnými standardy pro navrhování mostních objektů dle ČSN z hlediska převýšení spodní úrovně mostovky nad návrhovou hladinu, nicméně z pohledu průchodu 100-leté vody je jeho výška dostačující (hladina Q100 je 37 cm pod úrovní mostovky – viz podélný profil, příloha č.2.2).








Připomínka obce č.2:
„Vrchol opěrné stěny v části u mostu není vybaven zábradlím – všechny pochůzné plochy stavby, kde hrozí nebezpečí pádu osob nebo zvířat a k nimž je možný přístup, musí být opatřeny ochranným zábradlím s parametry stanovenými normou ČSN 74 3305.“

Bylo dohodnuto, že v projektové dokumentaci pro účely vydání společného povolení bude zábradlí u mostu doplněno.

Připomínka obce č.3:
„Chybí prověření vlivu zakládání pažící konstrukce (mikrozáporné kotvené stěny HEB 100 o dl. 9m) na hladinu spodních vod.“

Zástupcům obce bylo vysvětleno, že navrhované mikrozáporové pažení nevytváří souvislou podzemní stěnu, které by omezovali proudění podzemní vody. Na jednotlivé zápory budou použity ocelové válcované profily HEB100 (dl. 6,0 m) v rozteči 2,0 m, které budou vloženy do předem vyvrtaných děr. Jako pažnice budou použity dřevěné fošny, které se během zasypávání stavební jámy odstraní. 

Připomínka obce č.4:
„V souhrnné technické zprávě je uváděno, že SO 02.1 – Balvanitý skluz bude proveden tak, aby ve vývaru pod stupněm bylo umožněno koupání místním obyvatelům. Dále v technické zprávě o provedení vývaru a možnosti koupání není nic uvedeno. V technické zprávě chybí popis výše zmíněného. Popisován je pouze rybí přechod. Bude SO 02.1 proveden tak, aby ve vývaru pod stupněm bylo umožněno koupání? Jaké budou parametry zmíněného vývaru?“

Objekt SO 02.1 – Balvanitý skluz není primárně určen ke koupání, nicméně je navržené takové řešení, které umožnuje přístup do vody, za účelem zaužívaného koupání. 

Bylo dohodnuto, že dojde k mírným úpravám v rámci dokumentace pro společné povolení a to: 
· navýšení nového prahu o 20 cm (mimo rybí přechod) 
· prohloubení dna o 50 cm, avšak maximálně na úroveň předpokládaného založení stávajícího stupně (z důvodu zajištění stability) a s tím spojená změna kamenného svahu rybího přechodu s prolitím betonu
výše uvedenými úpravami dojde k navýšení hloubky v prostoru pro možné koupání 

Dále bylo dohodnuto, že v rámci prováděcí dokumentace bude proveden průzkum za účelem odhalení skutečné hloubky založení stávajícího stupně pro eventuální možnost většího zahloubení dna v prostoru pod stupněm.  



Připomínka obce č.5:
„V popisu SO 01.5 – kácení a náhradní výsadba není specifikované provedení náhradních výsadeb – nejsou uvedeny normy pro výsadbu dřevin a používaný sadební materiál. Chybí přesný popis povýsadbové péče a uvedení doby jejího prováděn, popis řešení v případě neujmutí sazenic, atd.“

Specifikace náhradní výsadby je uvedena v B. Souhrnné technické zprávě u popisu objektu SO 01.5 Kácení a náhradní výsadba a SO 02.5 Kácení a náhradní výsadba. 
Bylo dohodnuto, že v rámci prováděcí projektové dokumentace bude náhradní výsadba navýšena a více upřesněna specifikace.

Připomínka obce č.6:
„Řešení prostupů na pravé straně řeky“

Na základě sdělení zástupců obce bude do PD doplněn prostup pro dešťovou kanalizaci v místě bytového domu (parc. č. 257).
V prováděcí dokumentaci bude zhodnocena možnost náhrady navrhovaných přístupových schodišť za prostupy ve zdi hrazené mobilním hrazením.


2) Projednané návrhy na úpravu dokumentace a dohodnuté závěry

Návrh na úpravu dokumentace č.1:
„Provedení nábřeží u Pekla (Sokolovna), zlepšení přístupu k vodě, úprava svahování. Veřejné prostranství na nábřeží před sokolovnou je významnou plochou v centru obce, sloužící pro rekreaci občanů (dětské hřiště, pořádání kulturních a společenských akcí). Současný návrh provedení strohé betonové nábřežní zdi není esteticky, funkčně ani použitím navrhovaných materiálů vhodný pro tuto plochu.“

Na jednání bylo dohodnuto, že v rámci prováděcí dokumentace bude provedena změna dokumentace následovně:
· Bude přidáno přístupové schodiště do koryta s vytvořením odpočinkové podesty (viz příloha č.3) – detailní řešení bude projednáno v průběhu zpracování DPS
· Mezi navrhovaným přístupovým schodištěm a výše uvedeným (příloha č.3) bude vytvořena PP kaskádová zeď 
Výše uvedené změny v prováděcí dokumentaci budou projednány formou změny stavby před jejím dokončením.






Návrh na úpravu dokumentace č.2:
„Redukovat rozsah přírodě blízkých protipovodňových opatření – především nutnost kácení a minimalizace zásahů do ustálených a biologicky hodnotných ploch“

Zástupcům obce byl detailně vysvětlen navrhovaný rozsah a způsob provedení přírodě blízkých protipovodňových opatření (modulace břehů koryta) a s tím spojený nutný rozsah kácení dřevin. Vykácené dřeviny budou po terénních úpravách (modulace břehů) vysazeny nové na upraveném terénu. Po objasnění navrhovaného rozsahu a způsobu provedení přírodě blízkých protipovodňových opatření zástupci obce souhlasí s jejím provedením. 


Návrh na úpravu dokumentace č.3:
„Minimalizovat kácení vzrostlých dřevin. Současně navrhovaným rozsahem kácení má dojít k ekologické újmě v částce 2 870 879 ,- Kč. Navrhované náhradní výsadby neodpovídají výši vzniklé ekologické újmě.“

Bylo dohodnuto, že v rámci prováděcí projektové dokumentace budou znovu vyhodnoceny a případně upraveny přístupy a příjezdy na staveniště včetně všech potřebných meziskládek materiálu, zařízení staveniště a mezideponie sedimentů (kompletně zásady organizace výstavby) z důvodu minimalizace kácení vzrostlých dřevin a posouzení vhodnosti použití stávajících místních a účelových komunikací. 
Dále bylo dohodnuto, tak jak je uvedeno výše (připomínka obce č.5), že v rámci prováděcí projektové dokumentace bude náhradní výsadba navýšena a více upřesněna specifikace. 

Návrh na úpravu dokumentace č.4:
„Navrhnout jiné řešení objektu SO 02.1 Balvanitý skluz.“

Viz výše uvedené „připomínka obce č. 4“. 



3) Projednání připomínek od ostatních účastníků řízení 

Se zástupci obce byly projednány všechny ostatní připomínky od jednotlivých účastníků společného řízení (viz příloha č.4).





4) Závěr a podmínky obce pro vydání stavebního povolení 

V rámci prováděcí projektové dokumentace investor se zpracovatelem prováděcí dokumentace projedná s obcí za účelem získání souhlasného stanoviska:
· Zásady organizace výstavby
· Náhradní výsadba
· Objekt SO 02.1 Balvanitý skluz
· Provedení nábřeží u Pekla (sokolovna) – viz výše uvedený návrh na úpravu dokumentace č. 1



Přílohy:
1 Prezenční listina
2.1 Hydrotechnický model
2.2 D.1.1 Podélný profil toku
3   Schéma nového přístupu ke korytu včetně „odpočinkové podesty“
4   Reakce na připomínky od ostatních účastníků řízení

















V Brně dne 25.10. 2019						    	      Ing. Tomáš Machač
									      Ing. Milan Tesař
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